**[Informasjonsmøte**

Kommunen inviterer til informasjonsmøte i X den xx.xx.xxxx klokka xx.xx.]

**Kontaktpersoner i anleggsperioden:**

Prosjektleder: X tlf. xxxxxx

X kommune

e-postadresse

Entreprenør: X tlf. xxxxxx

X kommune

e-postadresse

Sett inn bilde av området

Kartutsnitt med inntegnet ledningstrase

Nye vann- og

avløpsledninger

*Informasjon til berørte*

Anleggsstart xx.xx.xxxx

X kommune skal [legge nye]/[utbedre] vann- og avløpsledninger i [område, veger], se kart på baksiden av brosjyren. [I tillegg skal det etableres en pumpestasjon i X].

**Kommunens anleggsstart og fremdrift**

Anleggsarbeidene starter [xx.xx.xxxx]. Gravearbeidet vil trolig vare til [xx. xx.xxxx], mens asfaltering utføres i løpet av uke [xx].

Arbeidene starter ved [X].

**Nye vannledninger og ombygging fra felles avløpssystem til separatsystem**

Avløpsvannet består normalt av både spillvann (kloakk) og ovevann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp). De kommunale avløpsledningene som skiftes ut,

ble bygget som fellessystem som leder både spillvann og overvann. Spillvannet går i dag [beskriv], mens overvannet føres ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø [beskriv konkret].

Fra og med [X] til og med [X]

skal spillvannet føres til [X], mens overvannet skal ledes til [X].

Fra [X] til [X] skal vi legge nye vannledninger, som skal være forsyningsledninger til [X] og [X]. Eiendommer med stikkledninger til disse områdene vil midlertidig få vannforsyningen via ledninger lagt på bakken. Når slik vannforsyning

legges ut, er det i kuldeperioder viktig at du lar en kran stå delvis åpen og renne, for at vannet ikke skal fryse. Huseier blir ikke belastet for det økte vannforbruket.

**Private stikkledniniger**

Når [X] kommune oppgraderer og separerer de kommunale avløpsledningene, har dette liten hensikt dersom ikke huseierne som er tilkoblet ledningene gjennomfører en tilsvarende utbedring og separering

av sine private stikkledninger. Eiendommer i området [X] blir derfor pålagt å gjennomføre tilsvarende omlegging og utbedring. Kommunens adgang til å kreve at eier av stikkledning legger om (separerer) og utbedrer denne sin avløpsledning, går frem av forurensningsloven § 22 annet ledd. Stikkledninger som er separate

og lagt etter 1970, vil som regel ikke motta noe pålegg.

[X] kommune etablerer påkoblingspunkt for spillvann på vår hovedledning. Øvrig arbeid som må gjøres på de private stikkledningene bekostes av huseier. For å redusere kostnadene, anbefaler kommunen at huseierne utfører arbeidet samtidig med kommunens anleggsarbeid.

**Inspeksjon og tilstandsvurdering** Når grøfta er åpen og stikkledningen avdekket og frakoblet, vil stikkledningen bli undersøkt. Hvis du

ønsker å se stikkledningen mens grøfta er åpen, kan du henvende deg til anleggsmannskapet. Det blir utarbeidet en tilstandsrapport fra inspeksjonen. Sammen med arkivopplysningene,

vil tilstandsrapporten gi grunnlag for kommunens vurdering av eventuelle pålegg om utbedring.

Alle eksisterende stikkledninger

for vann vil bli tetthetsprøvd mens grøfta er åpen. Hvis det oppdages utette ledninger, vil eier få pålegg om reparasjon. Det vil som regel

være besparende å skifte en gammel vannledning samtidig med avløpsledningen, når grøfta er åpen.

**Anleggsgjennomføring**

Godkjent stikkledning vil bli tilkoblet den nye hovedledning, og grøfta fylt igjen. Huseiere som blir pålagt å utbedre sin private stikkledning, eller selv ønsker å utbedre den, må få utført dette av godkjent foretak (eksempelvis rørlegger eller entreprenør) i god tid

før asfaltering skjer.

**Sikkerhet i anleggsperioden** Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte

oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet, ikke minst med tanke på at det

vil være anleggstrafikk knyttet til

arbeidene.

**Ulemper for huseierne**

I forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende, kan det forekomme kortere avbrudd i vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket

[I korte perioder kan det bli nødvendig

å pumpe avløpet i ledninger ut i terrenget. Det vil bli varslet særskilt om eventuelt behov for å begrense vannforbruket]

Anleggsarbeidet kan medføre midlertidig stenging/innsnevring av veier og adkomster. Omkjøring vil i såfall bli skiltet. I perioder vil

det ikke være mulig å parkere biler ved eiendommene. Utfordringene rundt dette vil vi ta opp med berørte

etter hvert som de oppstår. Støy fra anleggsmaskiner må påregnes. Arbeidet vil hovedsakelig pågå mandag til fredag klokken [xx.xx – xx.xx] og lørdag[xx.xx – xx.xx]. Noe lengre arbeidstid kan påregnes i perioder.

Eventuelle skader på terreng, gjerder, beplantning og annet vil bli utbedret når arbeidene er avsluttet, eller så snart været tillater det.

**Fordeler for huseierne**

Kommunen vil kartlegge tilstanden på de private stikkledningene gjennom rørinspeksjon, for å få en samlet oversikt over anleggene i området. Det gir den enkelte huseier mulighet til å få kartlagt tilstanden på sitt eget anlegg og eventuelt få utbedret dette samtidig som det pågår anleggsvirksomhet. Kommunen vil dekke kostnadene for inspeksjonen, forutsatt at stakepunktet er tilgjengelig.

**Rettigheter til grunnen**

Kommunen vil kontakte alle grunneiere som blir direkte berørt ved at ledninger må legges over deres eiendom.